Projet No.

Estimation ORNI (approximative)

Exploitant	Nom, adresse

Fiche remplie par

Pour station transformatrice	Nom de la station, lieu

ORNI non applicable, valeurs admissibles au travail de la SUVA (1903 ; pour installations 50 Hz, 500 T) respectées

Champs les plus forts aux lieux accessibles pour les personnes

(Valeur limite d’immission ; VLI (IGW), pour installations 50 Hz, 100 T)

A l’extérieur de la station transformatrice < 100 T (voir tableau), ORNI

respectée

(Est considérée comme à l’intérieur une distante jusqu’à 20 cm max. de la surface de délimitation extérieure (mur, plafond, sol))

Aux limites ou limites dépassées	(calcul détaillé nécessaires)

Lieux à utilisation sensible

(Valeur limite de l’installation ; VLP (AGW), 1 T)

Le prochain lieu à utilisation sensible se situe à une distance de plus de	m.

Description de ce lieu :

La prochaine zone constructible se situe à une distance de plus de m.

La distance est supérieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessous, ORNI respectée

La distance est inférieure à celle indiquée dans le tableau ci-dessous (Faire calcul dé-

taillé)

Nombre	Valeur limite	kVA
Transfo huile	250	400	630	1000	1250	1600
1	VLI de côté	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9
1	VLP de côté	3.2	4.2	5.5	7	8	9
2 ou plus	VLP de côté	4	5	7	9	10	11
1	VLI au-dessus	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.2
1	VLP au-dessus	4.5	5.5	7.5	9.5	11	12.5
2 ou plus	VLP au-dessus	5.5	7.5	9.5	11	12.5	14
Distance en m du transformateur, de la répartition BT et des lignes (Transfo – répartition BT) Ajouter 20 % à la distance pour les transformateurs secs.

Remarques éventuelles

L'exactitude des données est confirmée par la signature électronique du formulaire de demande.