Projet No.

Fiche de données du site

pour

station transformatrice

(Détails)

Exploitant	Nom, adresse

effectuée par

Généralités

L’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (RS 814.710 ; ORNI) est en vigueur depuis le 1er février 2000. Y ont été définies les valeurs limites d’immissions et pour la limitation préventive des émissions également les valeurs limites des installations. Les valeurs limites d’immissions (VLI) doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner. Les valeurs limites des installations (VLInst) dans les installations à haute tension telles que les câbles d’alimentation et les lignes aériennes, les stations transformatrices, les sous-stations et les chemins de fer doivent être respectées dans les lieux à utilisation sensible (LUS). Sont considérés comme lieux à utilisation sensible par exemple les locaux tels que les appartements, les bureaux, les locaux destinés à l’enseignement et les chambres de patients.

Les valeurs limites d’immissions et des installations ne sont pas valables pour les émissions qui proviennent des installations dans une exploitation et qui ont une influence sur le personnel d’exploitation. Dans ces cas, sont valables les valeurs limites d’exposition aux postes de travail pour les agents physiques de la SUVA (SUVA 1903.f).

Valeurs limites	f	B - Champ	Application

Valeurs limites immissions (VLI)	50Hz	100T	où des personnes peuvent se trouver

Valeurs limites installations (VLInst) 50Hz	1T	sur des lieux à utilisation sensible

SUVA / CIPRNI	50Hz	500T	aux postes de travail internes

Données techniques

Station transformatrice

Installation	Station transformatrice „Dénomination “

Site (coordonnées)	Lieu, coordonnées

Disposition + plan

Situation	Extrait du cadastre 1 : 500

Eléments de l’installation

Station de couplage MT	Fabricant, type

Distribution BT	Fabricant, type

Alimentation/départs

Transformateur/s	Huile	Résine synthétique

Type	Nombre

kVA	% Ucc

kV / 420V	A

Câble/Jeu de barres

Câble MT	Type mm2

(Câble en boucle/antenne)	Câble monoconducteur	Câble à trois conducteurs

Câble MT Transfo	Type mm2

Câble BT Transfo	Type mm2

Pose	Faisceau de câbles à sym. ponct	Plat côte à côte

Faisceau de trois L1, L2, L3	Faisceau de cond. par phase

autre type de pose

Jeux de barres	Cu l x b mm	Espacement moyen mm

Charge

Transformateurs avec puissance nominale

Réduite à A	Raison

Supposition courant câble de boucle MT (selon réglage dispositif de protection) A

Champs les plus forts aux lieux accessibles aux personnes

(Valeur limite d’immissions ; VLI, 100 T)

A l’extérieur de la station transformatrice < 100 T, ORNI respectée
(Une étendue de 20 cm au maximum de la délimitation (mur, plafond, sol) est considérée comme à l’intérieur)

Visibles à partir des isolignes jointes, ORNI respectée

Descriptif exact avec mention de la distance, ORNI respectée

Descriptif

ORNI non respectée

Mesures :

Lieux à utilisation sensible

(Valeur limite de l’installation ; VLInst, 1 T)

Visibles à partir des isolignes jointes, ORNI respectée

Descriptif des trois lieux où les champs sont les plus forts avec mention de la distance :

a)
b)
c)

ORNI respectée

ORNI non respectée

Mesures :

Plus de trois lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation selon l’annexe 1 ORNI est dépassée

Aucun

Voir liste jointe

Descriptif exact

Annexes

Plan avec disposition de l’installation de la station transformatrice

Situation, extrait du cadastre 1 : 500

Liste avec données des lieux où la VLInst est dépassée

Dessin d’isolignes de la densité de flux magnétique B en T, 0.45m à partir du sol ST

Dessin d’isolignes de la densité de flux magnétique B en T, 0.90m à partir du sol ST

Dessin d’isolignes de la densité de flux magnétique B en T, 1.55m à partir du sol ST

Justification du dépassement de la VLInst

Mesures d’assainissement

Confirme l’exactitude des données :

Lieu :	Date	Entreprise/Signature