Progetto-n. S-

Scheda dei dati sul sito

per

stazione di trasformazione

(dati dettagliati)

Esercente dell’impianto	nome, indirizzo

compilato da

Generalità

Dal 1° febbraio 2000 è entrata in vigore l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710; ORNI). In essa sono fissati i valori limite d’immissione e per la limitazione preventiva delle emissioni anche i valori limite dell’impianto. I valori limite d’immissione devono essere rispettati ovunque possano trattenersi persone. I valori di limite dell’impianto devono essere rispettati negli impianti ad alta tensione, come linee con cavo e linee aeree, stazioni di trasformatori, sottostazioni e ferrovie in luoghi a utilizzazione sensibile. Sono considerati luoghi a utilizzazione sensibile i locali come abitazioni, uffici, aule scolastiche e camere per pazienti.

I valori limite d’immissione e dell’impianto non valgono per le emissioni provenienti dagli impianti in aziende e che agiscono sul personale che vi lavora. In questo caso valgono i valori limite per agenti fisici sui posti di lavoro definiti dalla SUVA (SUVA 1903).

Valori limite	f	B per il campo EM	applicazione

d’immissione	50 Hz	100 T	dove possono trattenersi persone

dell’impianto	50 Hz	1 T	nei luoghi a utilizzazione sensibile

SUVA / ICNIRP	50 Hz	500 T	nei posti di lavoro propri dell’azienda

Dati tecnici

Stazione di trasformazione

Impianto / della stazione di trasformazione	denominazione

Ubicazione (coordinate)	luogo, coordinate

Disposizione + pianta

Situazione	estratto registro fondiario 1 : 500

Componenti dell’impianto

Impianto MT di manovra	costruttore, tipo

Distribuzione BT	costruttore, tipo

Alimentazione / uscite	denominazione dettagliata, in alto / in basso

Trasformatore / ri	in olio	resina

tipo	numero

kVA	uk %

kV/420V	A

Cavo / conduttori a sbarre

Cavo MT	tipo	mm2

(linea ad anello / radiale)	cavo con 1 anima	cavo a 3 conduttori

Cavo MT trasformatore	tipo	mm2

Cavo BT trasformatore	tipo	mm2

Posa	fascio di conduttori simmetrici rispetto ad un punto

in un piano uno accanto all’altro

fascio a tre conduttori L1,L2,L3

fascio di conduttori per fase

altro modo di posa

Conduttori a sbarre	Cu	mm	distanza media	cm

Carico

trasformatori alla potenza nominale

riduzione a	A	motivo

ipotesi corrente nel cavo della linea MT ad anello (secondo taratura degli organi

di protezione)	A

1.	Radiazione la più intensa nel sito accessibile alle persone

(valore limite d’immissione VLI; 100 T)

esternamente alla stazione di trasformazione < 100 T quindi si rispetta la ORNI
(si considera interno lo spazio che dista non più di 20 cm dalla superficie di
delimitazione (parete, soffitto, pavimento))

rilevabile dalle isolinie allegate, ORNI rispettata

descrizione precisa con dati sulle distanze, ORNI rispettata

ORNI rispettata

ORNI non rispettata

Provvedimenti

2.	Luoghi a utilizzazione sensibile

(valore limite dell’impianto VL im; 1 T)

rilevabile dalle isolinie allegate, ORNI rispettata

descrizione precisa dei tre luoghi, nei quali c’è la radiazione più intensa con l’indicazione della distanza

a)
b)
c)

ORNI rispettata

ORNI non rispettata

Provvedimenti

3.	Più di tre luoghi a utilizzazione sensibile, nei quali si supera il valore limite
dell’impianto fissato secondo l’allegato 1 dell’ORNI

non ce ne sono

vedi lista allegata

denominazione precisa

Allegati

Pianta con disposizione dell’impianto della stazione di trasformazione

Situazione, estratto registro fondiario 1:500

Lista con l’indicazione dei luoghi, nei quali si supera il valore limite dell’impianto

Isolinee della densità di flusso magnetico B in T, a 0,45 m dal suolo della staz. trasf.

Isolinee della densità di flusso magnetico B in T, a 0,90 m dal suolo della staz. trasf.

Isolinee della densità di flusso magnetico B in T, a 1,55 m dal suolo della staz. trasf.

Motivo del sorpasso del valore limite dell’impianto

Provvedimento di risanamento

Confermando l’esattezza delle indicazioni:

Luogo:	Data	firma